77-78

medium (pi. media) — носитель; среда

capacity — емкость, объем (памяти); пропускная способность

media capacity — емкость носителя

data access time — время доступа к данным

per bit — на единицу информации

to transfer — передавать(ся), переносить(ся), пересылать(ся)

archival storage — архивное ЗУ, архивная память

to depend — зависеть, полагаться, рассчитывать на

to rotate — вращать(ся); чередовать(ся), сменять(ся)

reason — причина, основание, довод; обосновывать, делать вывод

solid-state device — твердотельный прибор

magnetic core — магнитный сердечник

bipolar semiconductor — биполярный полупроводник

metal-oxide semiconductor (MOS) — структура металл — оксид —

полупроводник

randomly — произвольно

random-access memory (RAM) — оперативное запоминающее

устройство (ОЗУ)

sound recording — звукозапись

to arrange — размещать, располагать, устанавливать, монтировать

tape device — ЗУ на магнитной ленте

to range — классифицировать, располагать в порядке; лежать

в диапазоне

magnetic disk storage — ЗУ на магнитном диске

moving-head device — устройство с двигающейся головкой

predominant — преобладающий, доминирующий

flexible — гибкий, настраиваемый, изменяемый

floppy (disk) — гибкий диск (дискета), ЗУ на гибком диске

to meet the demands — удовлетворять потребности